1. Desligue o disjuntor elétrico do banheiro para trocar o chuveiro;
2. Antes de desconectar os fios elétricos verifique se há eletricidade;
3. Pegue a ferramenta certa e retire o chuveiro antigo;
4. Instale o novo chuveiro com a ferramenta certa e instale os fios elétricos adequadamente;
5. Abra o registro e verifique se há vazamentos de água;
6. Desencaixe o chuveiro e passe mais fita veda rosca se necessário;
7. Ligue o disjuntor e verifique se a água vai esquentar;
8. Chame um técnico se não conseguir fazê-lo funcionar.